Isoler un plancher d'étage avec de la ouate de cellulose

- Parmi les isolants biosourcés, la ouate de cellulose en flocons possèdent de nombreux avantages. Dans des combles habitables, sa mise en œuvre nécessite la création d'une ossature destinée à recevoir le plancher.

- Après avoir doublé les murs, isoler la toiture et poser des menuiserie extérieurs, les travaux de rénovation de cette maison ont conduit les propriétaires à reprendre intégralement le plancher d'étage en bois afin de disposer d'une isolation thermique et acoustique performante. Pour y parvenir, ils ont choisi de mettre en œuvre de la ouate de cellulose en flocon. Cet isolant biosourcé est ensuite protégé par des dalles de plancher en OSB fixées sur une ossature en bois, constituée de demi-chevrons de 4 x 6 cm disposés parallèlement les uns aux dans la longueur de la pièce. Ils sont réunis par des traverses de section équivalente vissés à leurs extrémités.

- Une ossature en deux parties

- Par commodité, l'ossature en bois se compose de deux bâtis assemblés l'un contre l'autre. Tous deux sont surélevés par des cales (chutes de contreplaqué, OSB, voliges…) de 27 cm environ pour profiter d'une résistance thermique de 7 (initialement prévu pour des combles perdus). Cette ossature repose sur un film “frein vapeur”, déployé sur le plancher d'origine afin de stopper les ponts thermiques et de réguler l'humidité provenant du niveau inférieur.

- De la ouate soufflée

- La mise en œuvre de la ouate est réalisée avec une cardeuse-souffleuse spécifique (disponible en location) qui permet d'aérer le produit au sortir des sacs et de les souffler dans les combles, grâce à un gros flexible alimenté par une soufflerie intégrée au bas de la machine. La vitesse de sa turbine ainsi que le débit de projection s'ajustent en fonction du travail à réaliser.

isolation

start

— Jacky Michaud 2021/01/05 16:22