De la laine de bois sur plancher de combles

- Pour isoler correctement des combles, il faut tenir compte de leur utilisation afin de mettre en œuvre la solution la plus performante et adaptée aux besoins. Ici, une partie des combles sert d'espace de stockage. Parmi les isolants biosourcés, la laine de bois est un produit qui s'adapte parfaitement à cet usage : en sous-face de toiture (lire l'article Des panneaux de fibre de bois sous rampants) ou, comme ici pour recouvrir le sol de ce grenier.

- Un isolant écoresponsable

- Au-delà de très bonnes performances isolantes, les panneaux utilisés ici (ép. 100 mm) possèdent une résistances à la pression suffisante pour éviter la pose d'un plancher. Autres avantages, leur surface les rend praticables occasionnellement et ils peuvent supporter une charge d'environ 10 kg/m². La laine de bois est un isolant recyclable après dépose et ne dégage pas de particules nocives pour la santé. Elle est facile à poser, même dans les recoins, dont elle adopte les contours. Enfin, elle se découpe sans effort.

- Une pose adaptée

- La mise en œuvre la plus simple (celle retenue ici) consiste à étaler les panneaux de laine de bois directement sur le plancher existant, bords à bords jointifs. L'installation est simple et rapide. Une autre solution consiste à placer un réseau de lambourdes entre les panneaux pour supporte un revêtement de sol au-dessus de la couche d'isolant. Plus onéreuse, cette mise en œuvre permet de transformer le combles en pièce à vivre. Attention toutefois, selon l'isolant et épaisseur choisis, la pose d'un pare-vapeur sur le sol des combles peut s'avérer nécessaire pour réguler l'humidité (vérifier les prescriptions du fabricant).