Les assemblages bois

Les assemblages par entures

C’est la jonction de deux pièces de bois qui sont placées en alignement l’une de l’autre au moyen d’assemblages. Elle peut être droite, biaise, désaboutée, en fourche en trait de Jupiter.

a - Enture de compressions

Enture de compressions

L’enture de compression est peu efficace mais plus esthétique que les pièces de bois rapportées de part et d’autre du joint pour former un assemblage (flasques). Elles sont généralement utilisées dans le domaine de la restauration d’ouvrage.

b - Enture de continuité ou mi-bois

Enture de continuité ou mi-bois Les entures de continuité ou mi-bois sont généralement utilisées pour réaliser la continuité des pannes sablières reposant sur des murs.

c - Trait de Jupiter

Trait de Jupiter Le trait de Jupiter est utilisé, maintenant, presque uniquement pour son aspect décoratif, il reprend les efforts de traction. Mais on retrouve cet assemblage dans la flèche de cathédrale de Notre Dame. Son nom provient de sa forme en éclair le long de chaque pièce de bois.

d - Coupe à sifflet désaboutée

Coupe à sifflet désaboutée La coupe à sifflet ou à sifflet désaboutée est généralement utilisée pour les pièces passantes (sablières sur poteaux, les pannes, les faîtages et les chevrons)

Les assemblages par tenon-mortaise

Pour un assemblage par tenon mortaise, les pièces doivent être comprimées l'une sur l’ autre. Dans le cas contraire, il y aurait déboitement de l’assemblage. La cheville qui traverse l’assemblage permet le serrage et donc le maintien en position de l’assemblage. En aucun cas la cheville travaille en cisaillement. Dans le cas particulier d’un chevillage à la tire, la cheville peut être amenée à travailler un peu au cisaillement.

a - Le tenon mortaise

Le tenon mortaise

Le tenon mortaise couramment employé, il est utilisé pour les liens, les contrefiches, les jambes de force, les têtes d’arbalétriers, les solives…