De la fibre de bois et de la ouate de cellulose pour isoler les murs

- L'association de ces deux isolants biosourcés est une solution qui permet de conjuguer isolation thermique et phonique, étanchéité à l'air et faible impact environnement. En outre, la mise en œuvre est accessible à tous.

isolation

start

— Jacky Michaud 2021/01/05 17:01